ALLEGATO B

SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL REGOLAMENTO REGIONALE N° ..... DEL ……….

RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.1 E 10.2 DEL D.M. 14/01/2008 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"

DESCRIZIONE GENERALE DELL’O P E RA

COMMITTENTE	…………………………………………………………………………………………………………….

UNITA’ STRUTTURALE	…………………………………………………………………………………………………………….

PROGETTISTA	…………………………………………………………………………………………………………….

DIRETTORE DEI LAVORI	…………………………………………………………………………………………………………….

CRITERI GENERALI DI VERIFICA

Comune:	………………………………………………………………………… 	Municipio   …………….

Zona sismica:	 1	 2A	 2B	 3A	 3B

Coordinate del sito:	Latitudine  ………………………….. 	Longitudine  …………………………..

Tipo di opera:	 1 – Opere provvisorie	 2 – Opere ordinarie	 3 – Grandi opere

(VN ≤ 10)	(VN ≥ 50)	(VN ≥ 100)

Vita nominale scelta:	……………………… anni

SCHEMI STRUTTURALI POSTI ALLA BASE DEI CALCOLI 	(VEDI ALLEGATI OBBLIGATORI)

Classe d’uso:	 Classe I	 Classe II	 Classe III	 Classe IV	
(per le classi III e IV vedi D.G.R. 489/12)					
Coefficiente d’uso CU:	 0,7	 1,0	 1,5	 2,0	

Vita di riferimento: (VR = VN x CU)	…………………………

GRAFICO DELLO SCHEMA STRUTTURALE ASSUNTO NEI CALCOLI

Tipo di struttura	 	 	 	 	 	

C.A.	Acciaio	Legno	Muratura	Muratura armata	Mista  ……………..

Tipo di fondazione:

 	 	 	 	 	

Diretta a trave rovescia  Diretta a plinti	Indiretta su pali	Indiretta a cassone	Mista	Altro  ……………………..………

Classe di duttilità:	 ALTA	 BASSA

	Pericolosità sismica di base:	Ago	Fo	Tc*	

Spettri	
SLO (81%) =  ………….

SLD (63%) =  …………	
SLO (81%) =  ………….

SLD (63%) =  …….……	
SLO (81%) =  ………….

SLD (63%) =  …………..		
	
SLV (10%) =  ………….	
SLV (10%) =  ………….	
SLV (10%) =  …….…….		
	
SLC (5%)  =  ………….	
SLC (5%)  =  ………….	
SLC (5%)  =  …….…….		

Coeff. amplificazione stratigrafica Ss	Ss	Tc =CCTc*

SLO (81%) =  …………. 	SLO (81%) =  ………….

SLD (63%) =  …….…… 	SLD (63%) =  …………..

SLV (10%) =  …………. 	SLV (10%) =  …….…….

SLC (5%)  =  …………. 	SLC (5%)  =  …….……

DIAGRAMMI SPETTRI DI RISPOSTA	(VEDI ALLEGATI OBBLIGATORI)

PERIODO PROPRIO DELLA COSTRUZIONE T  ………………

VALORE AMPLIFICAZIONE SISMICA DA STUDIO DI R.S.L.  ……………… (per opere in classe III e IV di cui alla D.G.R. 489/12)

SLO (81%) =  ………….   SLD (63%) =  ………… 	SLV (10%) =  …………. 	SLC (5%)  =  ………….

MODELLAZIONE GEOLOGICA

   SEZIONE STRATIGRAFICA DALL’IMPOSTA DELLE FONDAZIONI A -30M

   INDAGINI E PROVE CERTIFICATE DA LABORATORI (art.59 DPR 380/01)

   PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO

 Indagini Geotecniche	 Indagini Geofisiche Dirette	 Indagini Geofisiche Indirette

CLASSE DI RISCHIO GEOLOGICO (di cui all’allegato C del R.R. N. …..… DEL …….……) :

 BASSO	 MEDIO	 ALTO

STRATIGRAFIE

Strato	Spess. [m]	Peso
[daN/m³]	Peso eff
[daN/m³]	NSPT	Qc
[daN/cm²]	Φ [°]	C [daN/cm²]	Cu
[daN/cm²]	E [daN/cm²]	G [daN/cm²]	Eed
[daN/cm²]	

………	
………	
…….…	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	

………	
………	
…….…	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	

………	
………	
…….…	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	

………	
………	
…….…	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	
………	

Categoria sottosuolo di fondazione:	 A	 B	 C	 D	 E	 S1	 S2

Parametri individuazione sottosuolo di fondazione   Vs30=  ………. m/sec   NsPT30=  ………. n. colpi   Cu non drenata=  ………. kPa

Categoria topografica	 T1	 T2	 T3	 T4

Pendio incl. media <15°	Pendio incl. media > 15°	Cresta/Dirupo

Coeff. Amplificazione topografica St  …………………

EDIFICI

 NUOVE COSTRUZIONI 	 COSTRUZIONI ESISTENTI

MATERIALI UTILIZZATI NUOVE COSTRUZIONI

MATERIALE 		CLASSE O TIPOLOGIA Calcestruzzo fondaz.    ………………… 	…………..…………. Calcestruzzo elevaz.    ………………… 	…………..…………. Acciaio per C.A.	……………..….. 	……………..………. Acciaio da carpenteria  ……………..….. 	……………..………. Legno	………………… 	…………..………….
Muratura	………………… 	malta  ……………….

Pesi Propri Unitari – G1

AZIONI SULLE STRUTTURE

IMPALCATO  	SOLAI [daN/m²] 	BALCONI [daN/m²] 	SCALE [daN/m²] Fondazione	……………………… 	……………………… 	……………………… Piano 1		……………………… 	……………………… 	……………………… Piano 2		……………………… 	……………………… 	……………………… Piano 3		……………………… 	……………………… 	……………………… Piano 4		……………………… 	……………………… 	……………………… Piano 5		……………………… 	……………………… 	……………………… Piano 6		……………………… 	……………………… 	……………………… Piano 7		……………………… 	……………………… 	……………………… Piano	…….………. 	……………………… 	……………………… 	……………………… Copertura	……………………… 	……………………… 	……………………… Carichi Permanenti - G2:
IMPALCATO  	SOLAI [daN/m²] 	BALCONI [daN/m²]   SCALE [daN/m²] 	TRAMEZZI [daN/m²] TAMPON. [daN/m²]

Fondazione	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	
Piano 1	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	
Piano 2	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	
Piano 3	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	
Piano 4	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	
Piano 5	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	
Piano 6	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	
Piano 7	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	
Piano	…….……….	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	……………..…	

Copertura	……………..… 	……………..… 	……………..… 	……………..… 	……………..…

Carichi Variabili Verticali – Q		
IMPALCATO 	SOLAI [daN/m²]	BALCONI [daN/m²]	SCALE [daN/m²]	
Fondazione	………………………	………………………	………………………	
Piano 1	………………………	………………………	………………………	
Piano 2	………………………	………………………	………………………	
Piano 3	………………………	………………………	………………………	
Piano 4	………………………	………………………	………………………	
Piano 5	………………………	………………………	………………………	
Piano 6	………………………	………………………	………………………	
Piano 7	………………………	………………………	………………………	
Piano	…….……….	………………………	………………………	………………………	
Copertura	………………………	………………………	………………………	

Destinazione d’uso:

IMPALCATO  	Ψ 0	Ψ 1	Ψ 2

Piano 1	………………………	………………………	………………………	………………………	
Piano 2	………………………	………………………	………………………	………………………	
Piano 3	………………………	………………………	………………………	………………………	
Piano 4	………………………	………………………	………………………	………………………	
Piano 5	………………………	………………………	………………………	………………………	
Piano 6	………………………	………………………	………………………	………………………	
Piano 7	………………………	………………………	………………………	………………………	
Piano   …….…….  ………………………	………………………	………………………	………………………	
Copertura	………………………	………………………	………………………	………………………	

CARICO DA NEVE [daN/m²]	………………..

CARICO DA VENTO [daN/m²]	………………..

AZIONE TERMICA (Δt) [°]	………………..

Carichi Eccezionali - A

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMBINAZIONI ASSUNTE PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA   (v. Relazione di calcolo pag.  ……………)

COMBINAZIONI ASSUNTE PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO	(v. Relazione di calcolo pag.  ……………)

VERIFICHE GEOTECNICHE

 APPROCCIO 1 	 COMB. 1	 COMB. 2

 APPROCCIO 2 	 COMB. 1

COEFFICIENTI PARZIALI PER LE AZIONI

Carichi	Coefficiente parziale	Comb. A1	Comb. A2	
PERMANENTI	G1ns	………………………	………………………	
PERMANENTI NON STRUTTURALI	G2ns	………………………	………………………	
VARIABILI	Qi	………………………	………………………	

COEFFICIENTI PER I PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO

Comb. M1	Comb. M2		
TANGENTE DELL’ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO	(tan)	………………………	………………………	
COESIONE EFFICACE	(C)	………………………	………………………	
RESISTENZA NON DRENATA	(Cu)	………………………	………………………	
PESO DELL’UNITA’ DI VOLUME	(γ)	………………………	………………………	

COEFFICIENTI PARZIALI PER LE VERIFICHE AGLI STATI ULTIMI DI FONDAZIONI SUPERFICIALI

Verifica	Coefficiente parziale
R1	Coefficiente parziale
R2	Coefficiente parziale
R3	

CAPACITA’ PORTANTE	
………………………	
………………………	
………………………	

SCORRIMENTO	
………………………	
………………………	
………………………	

RISULTATI DELLE VERICHE PIU’ SIGNIFICATIVE:

Ed < Cd	………  (Punto 6.2.3.3 DM 14-01 -2008)
MASSIMI CEDIMENTI CALCOLATI	 cm ……. MASSIMI CEDIMENTI ATTESI	cm …….

PROFONDITA’ DEL PIANO D’IMPOSTA FONDAZIONI (rispetto al piano di campagna)   -  …………… m.

FATTORI DI STRUTTURA ASSUNTI

 STRUTTURA DISSIPATIVA	 STRUTTURA NON DISSIPATIVA

PRESENZA DI ISOLATORI SISMICI	 SI	 NO	Valore minimo di R/LS …………………..

Tipo di struttura	 	 	 	 	 	

C.A.	Acciaio	Legno	Muratura	Muratura armata	Mista  ……………..

Regolarità in elevazione:	 SI	 NO

Regolarità in pianta:	 SI	 NO

Numero piani:	…………..

Numero campate:  …………..

Tipologia tab. 7.4.I D.M. 14.01.2008:	……………………………………………………………………………………………

Tipologia strutturale:	……………………………………………………………………………………………

αU/α1 …………………. 	Kw   ………………….

FATTORE DI STRUTTURA IN DIREZIONE X (qx):  ………………………  calcolato considerando i seguenti parametri:

FATTORE DI STRUTTURA IN DIREZIONE Y (qy):  ………………………  calcolato considerando i seguenti parametri:

AZIONE SISMICA VERTICALE: 	 SI	 NO

RISPETTO DELLA GERACHIA DELLE RESISTENZE:

PER IL C.A. (7.4.4.1.1. per le travi e 7.4.4.2.1 per i pilastri) vedi Relazione di calcolo pag.  ……………

PER L’ACCIAIO (7.5.4.3 per i collegamenti travi-colonna) se si è adottato q > 1  vedi Relazione di calcolo pag.  ……………

PER LE MURATURE ARMATE (7.8.1.7) vedi Relazione di calcolo pag.  ……………

TIPOLOGIA SOLAI UTILIZZATI

……………………… 	……………………… 	……………………… 	………………………

ALTEZZE DI INTERPIANO E TOTALI DELLA STRUTTURA

Piano 1                                                 ……………………… m Piano 2                                                 ……………………… m Piano 3                                                 ……………………… m Piano 4                                                 ……………………… m Piano 5                                                 ……………………… m Piano 6                                                 ……………………… m Piano 7                                                 ……………………… m Piano   …….……….                             ……………………… m Copertura                                              ……………………… m
Totale                                                    ……………………… m

QUOTA RELATIVA DELLO ZERO SISMICO 	……………………… m

PRESENZA DI COPERTURE SPINGENTI 	 SI	 NO

VERIFICHE DI RESISTENZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

Valore Minimo Rd/Ed allo SLE: 	………………………

Valore Minimo Rd/Ed allo SLU: 	………………………

Valore Minimo Rd/Ed allo SLD: 	………………………

TIPO DI ANALISI SVOLTA:    Analisi lineare statica	 Analisi lineare dinamica

 Analisi non lineare statica	 Analisi non lineare dinamica

NEL CASO DI ANALISI LINEARE DINAMICA :

PERCENTUALE MASSA PARTECIPANTE TOTALE   DIR. X  ……..…%   DIR. Y  …..……%   DIR. Z  …….…%

VERIFICHE STATI LIMITE DI ESERCIZIO

VERIFICHE SLD/SLO (CONTENIMENTO DANNO ELEMENTI NON STRUTTURALI)	 SI	 NO	
Verifica spostamenti:	 SI	 NO	

Tipologia strutturale:  Edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa (SLD dr < 0,005h – SLO dr < 2/3 0,005h)

 Edifici con tamponamenti  progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti di interpiano, per effetto della lo ro

deformabilità intrinseca ovvero dei collegamenti alla struttura (SLD dr≤drp≤0,01h - SLO dr≤drp≤2/3 0,01h)

 Costruzioni con struttura portante in muratura ordinaria (SLD dr < 0,003h - SLO dr < 2/3 0,003h)

 Costruzioni con struttura portante in muratura armata (SLD dr < 0,004h - SLO dr < 2/3 0,004h )

Valore limite CALCOLATO:  ……………………… 	Valore limite  ATTESO:	………………………

TAMPONATURE*  STRUTTURE INTELAIATE

 verifiche (PUNTO 7.2.3)	(vedi allegato n…….)

 * provvedimenti tecnici adottati per le tamponature  ……………………………………………………. 	(vedi tavola n.)

RISULTATI VERIFICHE STRUTTURE SECONDARIE ( solai, AGGETTI , ecc…)

SOLAI

VERIFICHE DI RESISTENZA	……………

VERIFICHE DI DEFORMABILITA’	……………

AGGETTI

VERIFICHE DI RESISTENZA	……………

VERIFICHE DI DEFORMABILITA’	……………

ALTRO

VERIFICHE DI RESISTENZA	……………

VERIFICHE DI DEFORMABILITA’	……………

INTERVENTI SU STRUTTURE ESISTENTI

CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

 1 – Adeguamento	 2 – Miglioramento	 3 – Riparazione o intervento Locale

STRUTTURE IN MURATURA

EDIFICIO APPARTENENTE AD UNA UNITA STRUTTURALE (US)	 SI	 NO

Materiali costituenti le fondazioni	……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

Materiali costituenti le strutture verticali  ……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

Materiali costituenti le strutture orizzontali	……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

LIVELLO DI CONOSCENZA :	 LC1   RILIEVO GEOMETRICO

(vedi Tab. C8A.1.1 del D.M. 14/01/2008)	   VERIFICHE IN SITU LIMITATE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI

  INDAGINI IN SITU LIMITATE SULLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI QUALI: ………………………………………………………………….……..

 LC2     RILIEVO GEOMETRICO

COSTRUTTIVI

  VERIFICHE IN SITU ESTESE ED ESAUSTIVE SUI DETTAGLI

  INDAGINI IN SITU ESTESE SULLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI QUALI: ………………………………………………………………….……..

 LC3	 RILIEVO GEOMETRICO

COSTRUTTIVI

  VERIFICHE IN SITU ESTESE ED ESAUSTIVE SUI DETTAGLI

  INDAGINE IN SITU ESAUSTIVE SULLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI QUALI: ………………………………………………………………….……..

FATTORE DI CONFIDENZA :	 FC = 1,35	  FC = 1,20	 FC = 1,00

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ESISTENTI

fm [N/cm²]	0 [N/cm²]	E [N/mm²]	G [N/mm²]	
W [kN/m³]	
……….………	……….………	……….………	……….………	……….………	
……….………	……….………	……….………	……….………	……….………	
……….………	……….………	……….………	……….………	……….………	
……….………	……….………	……….………	……….………	……….………	

………………………………….…………

…………………………………….………

…………………………………….………

………………………………….…………

PARAMETRI CORRETTIVI

Malta buona	
Giunti sottili	
Ricorsi o listature	
Connessio ne trasv.le	Nucleo scadente e/o ampio	Iniezione di miscele leganti	
Intonaco armato	
…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	
…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	
…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	
…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	…………..	

…………………………….…………

……………………………….………

……………………………….………

…………………………….…………

METODO DI CALCOLO ADOTTATO :	  LINEARE	  NON LINEARE

IN CASO DI CALCOLO NON LINEARE EVIDENZIARE L’ENTITÀ DI DEFORMAZIONI E SPOSTAMENTI ACCETTATI

……………………………………………………………………………………….………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO – LIVELLO DI AZIONE SISMICA

PGA    ANTE - OPERAM	……………………..		
PGA   POST - OPERAM	……………………..		
  SI E’ RAGGIUNTO	  NON SI E’ RAGGIUNTO	IL MIGLIORAMENTO IN QUANTO PGA E’  ……………	
  SI E’ RAGGIUNTO	  NON SI E’ RAGGIUNTO	L’ADEGUAMENTO IN QUANTO  PGA E’  ……………	

ALTRI ELEMENTI DI RAFFRONTO ANTE E POST OPERAM

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………

STRUTTURE IN C.A. O IN ACCIAIO

LIVELLO DI CONOSCENZA :	 LC1    RILIEVO GEOMETRICO

(vedi Tab. C8A.1.2 del D.M. 14/01/2008)	  LIMITATE VERIFICHE IN SITU DEI DETTAGLI STRUTTURALI

  INDAGINI IN SITU LIMITATE SULLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI QUALI: ………………………………………………………………….……..

 LC2	  RILIEVO GEOMETRICO

INCOMPLETI CON LIMITATE VERIFICHE IN SITU

  ESTESE VERIFICHE IN SITU DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI O DISEGNI

  ESTESE PROVE IN SITU SULLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI O CERTIFICATI DI PROVA ORIGINALI CON LIMITATE PROVE IN SITU

QUALI: ………………………………………………………………….……..

 LC3     RILIEVO GEOMETRICO

  ESAUSTIVE VERIFICHE IN SITU DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI O DISEGNI COMPLETI CON LIMITATE VERIFICHE IN SITU

  ESAUSTIVE PROVE IN SITU SULLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI O CERTIFICATI DI PROVA ORIGINALI CON ESTESE PROVE IN SITU

QUALI: ………………………………………………………………….……..

FATTORE DI CONFIDENZA :	 FC = 1,35	  FC = 1,20	 FC = 1,00

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ESISTENTI

Rck [daN/cm²]	acciaio	fy  [daN/cm²]	
……….………	……….………	……….………	
……….………	……….………	……….………	
……….………	……….………	……….………	
……….………	……….………	……….………	

………………………………….…………

…………………………………….………

…………………………………….………

………………………………….…………

MECCANISMI DI RESISTENZA	 DUTTILI	 FRAGILI

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO – LIVELLO DI AZIONE SISMICA

PGA   ANTE - OPERAM	……………………..		
PGA   POST - OPERAM	……………………..			
  SI E’ RAGGIUNTO	  NON SI E’ RAGGIUNTO	IL MIGLIORAMENTO IN QUANTO PGA E’	……………	

D   Sl E' RAGGIUNTO	D   NON Sl E' RAGGIUNTO	L'ADEGUAMENTO IN QUANTO  PGA   E'  ···············

ALTRI ELEMENT! Dl RAFFRONTO ANTE E POST OPERAM

PONTI STRADALI (CAP. 5 –  CAP. 7, D.M. 14/01/2008)

Tipologia di Ponte (ponte sospeso, strallato, a travata, ecc.): 	……………………………………………………………..……… Descrizione appoggi e/o vincoli dell’impalcato: 	……………………………..………………….…..………………
Schema dei vincoli: 	……………………………………………………..………………
(vedi tavola allegata)

CATEGORIA	 	1A	   2A	 	3A

AZIONI PERMANENTI

Peso Proprio Elementi Strutturali e non Strutturali – g1 : 	……………………… KN/ m²

Carichi Permanenti Portati – g2 : 	……………………… KN/ m²

Altre Azioni Permanenti – g3: 	……………………… KN/ m²

DEFORMAZIONI IMPRESSE

Distorsioni e Presollecitazioni di Progetto – ε1 :                                                  ……………………… Effetti reologici (ritiro e viscosità) – ε2 :                                                               ……………………… Variazioni termiche – ε3 :                                                                                    ………………………
Cedimenti vincolari– ε4 :                                                                                      ………………………

AZIONI VARIABILI DA TRAFFICO

largh. carreggiata
(w)	
n. corsie convenzionali	
largh. corsia convenzionale
[m]	
larghezza zona rimanente
[m]	

………………………	
………………………	
………………………	
………………………	

CATEGORIA STRADALE

 1A CATEGORIA	 2A CATEGORIA	 3A CATEGORIA

INTENSITÀ DEI CARICHI

Posizione	
Carico asse Qik [kN]	
qik [kN/m2]	

Corsia numero 1	
………………………	
………………………	

Corsia numero 2	
………………………	
………………………	

Corsia numero 3	
………………………	
………………………	

Altre corsie	
………………………	
………………………	

Incremento Dinamico addizionale in presenza di Discontinuità Strutturali – q2 : 	……………………… Azione Longitudinale di Frenamento o di Accelerazione – q3 : 	……………………… kN Azione Centrifuga – q4: 	……………………… kN Azione di Neve, Vento – q5: 	……………………… Kn

Azione Sismica – q6:

Classe di duttilità:	 ALTA	 BASSA

 STRUTTURA DISSIPATIVA	 STRUTTURA NON DISSIPATIVA

Fattore di struttura in direzione X (qx):	………………………

Fattore di struttura in direzione Y (qy):	………………………

Fattore di struttura in direzione Z (qz):	………………………

Regolarità (KR):	………………………

Tipo di Analisi	 Statica	 Dinamica

 Lineare	 Non Lineare

Periodo Fondamentale (T1):	……………………… s

Gerarchia delle Resistenze (γrd):	………………………

Presenza di Isolatori Sismici	 SI	 NO

Rigidezza Verticale (KV):	………………………

Periodo Sovrastruttura a Base Fissa (TBF):	……………………… s

Periodo Equivalente (TIS):	……………………… s

Rigidezza Equivalente Orizzontale (KESI):	………………………

Resistenze Passive dei vincoli – q7: 	………………………

Urto di Veicolo in Svio – q8: 	……………………… kN/m

Azioni Idrauliche – q9:

Urto di un Veicolo contro le Strutture	………………………

Urto di Ghiacci e Natanti su Pile	………………………

VERIFICHE

Valore Minimo Rd/Ed allo SLE: 	………………………

Valore Minimo Rd/Ed allo SLU: 	………………………

Valore Minimo Rd/Ed allo SLD: 	………………………

VERIFICHE DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO/ISOLAMENTO/DISSIPAZIONE

Verifiche allo Stato Limite di Fatica 	 SI	 NO	……………..…

Verifiche allo Stato Limite di Fessurazione 	 SI	 NO	…………..……

Verifiche allo Stato Limite di Deformazione 	 SI	 NO	………..………

VERIFICHE DEI RITEGNI  …………………………………………………………………………………………….……………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PROVVEDIMENTI  ………………………………….………………………………………………………………….……………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PONTI FERROVIARI (CAP. 5 – CAP. 7, D.M. 14/01/2008)

Tipologia di Ponte (ponte sospeso, strallato, a travata, ecc.): 	………………………………………………………..…………… Descrizione appoggi e/o vincoli dell’impalcato: 	……………………………..………………….…..………………
Schema dei vincoli: 	……………………………………………………..………………
(vedi tavola allegata)

AZIONI SULLE OPERE

Peso Proprio Elementi Strutturali e non Strutturali: 	………………………

Carichi Permanenti Portati: 	………………………

Altre Azioni Variabili:

Modelli di Carico adottati in Progetto:

Azioni Idrauliche                                                                  ……………………… Urto di un Veicolo contro le Strutture                                   ……………………… Urto di Ghiacci e Natanti su Pile                                          ………………………

 TRENO DI CARICO LM 71	 TRENO DI CARICO SW/0	 TRENO DI CARICO SW/1	 TRENO SCARICO Carichi sui Marciapiedi: 			……………………… kN/m2
Effetti dinamici:

Velocità di Percorrenza:	……………………… km/h Frequenza propria:	……………………… Hz Luce campata:	……………………… m Coefficiente d’Incremento dinamico (Φ):	……………………… Lunghezza Caratteristica (LΦ):	……………………… m Coeff. Di Adattamento dell’Incremento Dinamico (β) :	……………………… Coefficiente dinamico ridotto (ΦRID):	………………………
Snellezza Pila (λ ): 	………………………

Valore caratteristico della Forza Centrifuga (Qtk-qtk) : 	……………………… kN-kN/m

Ipotesi di calcolo a convogli fermi: 	 SI	 NO

Azione di Serpeggio (Qsk) :		……………………… kN	
Azione di Avviamento (Qla,k) :		……………………… kN	
Azione di Frenamento (Qlb,k) :		……………………… kN	
Azione del Vento:		……………………… kN	
Variazione Termica Uniforme Volumetrica:		……………………… °	
Variazione Termica non Uniforme:		……………………… °	
Effetti aerodinamici associati al passaggio dei convogli:			
±q1k:	……………………… kN/m2		
±q2k:	……………………… kN/m2		
±q3k:	……………………… kN/m2		
±q4k:	……………………… kN/m2		
ag:	……………………… m		
hg:	……………………… m		
k1:	………………………		

k2:                                                                                         ……………………… k3:                                                                                         ……………………… k4:                                                                                         ……………………… k5:                                                                                         ……………………… Azione Sismica:
Classe di duttilità:                                                  ALTA                                 BASSA

 STRUTTURA DISSIPATIVA                           STRUTTURA NON DISSIPATIVA

Fattore di struttura in direzione X (qx):	………………………

Fattore di struttura in direzione Y (qy):	………………………

Fattore di struttura in direzione Z (qz):	………………………

Regolarità (KR):	………………………

Tipo di Analisi	 Statica	 Dinamica

 Lineare	 Non Lineare

Periodo Fondamentale (T1):	……………………… s

Gerarchia delle Resistenze (γrd):	………………………

Presenza di Isolatori Sismici	 SI	 NO

Rigidezza Verticale (KV):	………………………

Periodo Sovrastruttura a Base Fissa (TBF):	……………………… s

Periodo Equivalente (TIS):	……………………… s

Rigidezza Equivalente Orizzontale (KESI):	………………………

Azioni Eccezionali:

Rottura simultanea di catenarie considerata:	………………………

Deragliamento al di sopra del ponte:	 CASO 1	 CASO 2
Deragliamento al di sotto del ponte:	 SI	 NO Azioni Indirette:

Distorsioni:                                                                                          ……………………… Ritiro e Viscosità:                                                                                ……………………… Resistenze Parassite nei vincoli:                                                         ………………………

PRESCRIZIONI PER VERIFICHE

Numero di binari :                                                                                                                              ……………………… Numero treni Contemporanei :                                                                                                          ……………………… Valutazione dei carichi da traffico assunti:

Tipo di Carico	
Azioni verticali	
Azioni orizzontali	

Gruppo di carico	
Carico verticale	
Treno scarico	
Frenatura e avviamento	
Centrifuga	
Serpeggio	

Gruppo 1						

Gruppo 2						

Gruppo 3						

Gruppo 4						

Valore Minimo Rd/Ed allo SLE: 	………………………

Valore Minimo Rd/Ed allo SLU: 	………………………

Valore Minimo Rd/Ed allo SLD: 	………………………

VERIFICHE DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO/ISOLAMENTO/DISSIPAZIONE

Verifiche allo Stato Limite di Fatica 	 SI	 NO	vedi Relazione di calcolo pag.  ……………

Verifiche allo Stato Limite di Fessurazione 	 SI	 NO	vedi Relazione di calcolo pag.  ……………

VERIFICHE DEI RITEGNI  …………………………………………………………………………………………….……………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PROVVEDIMENTI  ………………………………….………………………………………………………………….……………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OPERE DI SOSTEGNO (CAP. 6, D.M. 14/01/2008)

MURI DI SOSTEGNO (PAR. 6.5.3.1.1, D.M. 14/01/2008)

APPROCCIO UTILIZZATO

 APPROCCIO 1	 COMB. 1	 COMB. 2	

 APPROCCIO 2	
 COMB. 1		

COEFFICIENTI PER AZIONE SISMICA (PAR. 7.11.6.2.1, D.M. 14/01/2008)

=  …………… 	kh =  …………… 	kv=  ……………

SOVRACCARICO ACCIDENTALE VERTICALE (daN/mq)   ……………

VERIFICHE GEOTECNICHE (GEO) E DI EQUILIBRIO DI CORPO RIGIDO (EQU)

 STABILITA’ GLOBALE	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	
 SCORRIMENTO PIANO DI POSA	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	
 COLLASSO PER CARICO LIMITE	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	
 RIBALTAMENTO	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	

VERIFICHE STRUTTURALI

 RAGGIUNGIMENTO RESISTENZA STRUTTURALE   SI	 NO	coeff. sic. min. ……………

PARATIE (PAR. 6.5.3.1.2, D.M. 14/01/2008)

COEFFICIENTI PER AZIONE SISMICA (PAR. 7.11.6.3.1, D.M. 14/01/2008)

=  …………… 	=  …………… 	kh =…………… 	us=  ……………

SOVRACCARICO ACCIDENTALE VERTICALE(daN/mq)   ……………

VERIFICHE GEOTECNICHE (GEO) E DI TIPO IDRAULICO (UPL e HYD)

 COLLASSO PER ROTAZIONE INTORNO A PUNTO DELL’OPERA 	 SI	 NO    coeff. sic. min. ……………

 COLLASSO PER CARICO LIMITE VERTICALE 	 SI	 NO    coeff. sic. min. ……………

 SFILAMENTO DI UNO O PIU’ ANCORAGGI 	 SI	 NO    coeff. sic. min. ……………

  INSTABILITA’ DEL FONDO SCAVO IN TERRENI A GRANA FINE IN CONDIZIONE NON DRENATE

	 SI		 NO	coeff. sic. min.  ……………	

  INSTABILITA’ DEL FONDO SCAVO PER SOLLEVAMENTO

 INSTABILITA’ GLOBALE		
 SI

 SI	
 NO

 NO	
coeff. sic. min. ……………

coeff. sic. min. ……………	

VERIFICHE STRUTTURALI

 RAGGIUNGIMENTO RESISTENZA STRUTTURALE	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	
 RAGGIUNGIMENTO RESISTENZA PUNTONI	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	
 RAGGIUNGIMENTO RESISTENZA STRUTT. PARATIA	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	

TIRANTI DI ANCORAGGIO (PAR. 6.6 E 7.11.6.4, D.M. 14/01/2008)

VERIFICHE DI SICUREZZA (SLU)

 MECCANISMO DI COLLASSO DEL TERRENO	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	
 MECCANISMO DI COLLASSO ELEMENTI STRUTTURALI	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	
 SFILAMENTO ANCORAGGIO FONDAZIONE	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	

OPERE IN SOTTERRANEO (PAR. 6.7, D.M. 14/01/2008)

VERIFICHE DI SICUREZZA

 STABILITA’ GLOBALE DELLA CAVITA’ ZONA FRONTE	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	
 STABILITA’ GLOB. DELLA CAVITA’ ZONA RETROSTANTE FRONTE	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………	
 VALUTAZIONE RISENTIMENTI IN SUPERFICIE

 INTERAZIONE OPERA-TERRENO DURANTE LE FASI LAVORATIVE	 SI

 SI	 NO

 NO	

OPERE DI MATERIALI SCIOLTI E FRONTI DI SCAVI (PAR. 6.8 E 7.11.4, D.M. 14/01/2008)

VERIFICHE DI SICUREZZA (SLU)

 ED < RD 	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………

VERIFICHE DI SICUREZZA (SLE)

 COMPATIBILITA’ DEI CEDIMENTI 	 SI	 NO	coeff. sic. min. ……………

   INFLUENZA DEL MANUFATTO SULLA SICUREZZA E FUNZIONALITA’ COSTRUZIONI ADIACENTI 	 SI     NO

ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO

Titolo :	………………………………………………………..…………………………………………………………..…………

Versione:	………………………

Produttore:	……………………………………………………………………………………………………………………….………

 MODALITA’  DI  P RES E NTAZIONE DEI RISULTATI

 configurazione deformate    (VEDI ALLEGATI OBBLIGATORI)

 rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni (Mf, V, N)  (VEDI ALLEGATI OBBLIGATORI)

 verifiche di sicurezza globali  Rd  /  Ed  (minimo coefficiente di sicurezza)   ………………………

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCE TTABILITA’ DE I  R ISULTATI

 Confronti effettuati: (specificare la tipologia di calcolo)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Controlli svolti: (specificare gli elementi strutturali calcolati con diverso metodo)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Illustrazione degli esiti dei calcoli svolti (con diverso metodo e schema strutturale assunto)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Comparazione (dei risultati ottenuti con le diverse calcolazioni)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Giudizio e assunzione di responsabilità circa l’accettabilità dei risultati ottenuti

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NOTE GENERALI

L’ALLEGATO B DEVE ESSERE COMPILATO PER OGNI UNITA’ STRUTTURALE CALCOLATA, ED IN OGNI SUA PARTE. LE SEZIONI CHE NON SONO ATTINENTI ALL’OPERA IN OGGETTO VANNO BARRATE.