ALLEGATO C

Livelli di Vulnerabilità dell’Opera, indagini e prove minime di tipo geologico, e

geomeccanico da eseguirsi ai sensi del Regolamento Regionale n. _/2016.

La Relazione Geologica e di Modellazione Sismica (di seguito Relazione) è redatta sulla base delle valutazioni emerse dalle nuove indagini e prove sull’area effettuate e/o pregresse, rispondenti comunque alle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui al D.M. 14.1.2008, e deve rispettare le prescrizioni di attuazione contenute nei pareri espressi sugli strumenti urbanistici dalla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001, nonché degli atti di governo del territorio (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - P.A.I.) emanati dall’Autorità di Bacino competenti.

CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE

La Relazione dovrà contenere  obbligatoriamente, pena la richiesta di integrazioni:

1) l’indicazione del Livello di Vulnerabilità dell’Opera;

2) la Carta Geologica di dettaglio in scala 1:1000 (non ingrandimenti dei Fogli Geologici);

3) le caratteristiche idrogeologiche e l’interazione con la falda idrica;

4) la categoria di sottosuolo di fondazione individuata e la categoria dell’amplificazione
topografica;

5) le sezioni tipo di carattere geologico e sismico (con indicazione dell’opera in progetto);

6) la	planimetria	ubicativa	delle	prove,	nuove	e/o	pregresse	(Vs30,	sondaggi, penetrometriche, ecc.);

7) gli  elaborati  numerici  e  grafici  di  ogni  indagine  eseguita  nuova  e/o  pregressa chiaramente leggibili a colori;

8) lo stralcio della Cartografia del P.A.I. dell’Autorità di Bacino competente;

9) lo stralcio del Livello 1 di Microzonazione Sismica validato;

10) la documentazione fotografica, attestante l’esecuzione delle indagini e delle prove;

11) ( escluso  il  Li vell o  di  Vulnerabil it à  dell ’O pera  B asso di cui appresso) la stratigrafia dei litotipi estesa a -30 metri dal piano di imposta delle fondazioni, con l’indicazione della massima escursione dell’eventuale falda acquifera o dell’eventuale sua assenza;

12) le conclusioni sulla fattibilità dell’intervento e prescrizioni progettuali.

Nei casi di situazioni geologiche particolari, quali presenza di fenomeni di emanazione di gas endogeni, subsidenza, liquefazione, cavità antropiche o naturali, la Relazione dovrà contenere un capitolo  che  tratti  l’argomento  specifico,  facendo  riferimento  ad  eventuali  normative  vigenti nazionali e regionali, e che indichi l’eventuale interazione con l’opera da eseguire.

I parametri geofisici e geotecnici definiti nella Relazione e quelli caratteristici utilizzati dal Progettista per il calcolo e la verifica delle fondazioni devono essere coerenti tra di loro. La loro eventuale difformità dovrà essere giustificata e motivata dal Progettista, che se ne assume la responsabilità, e verificata dall’Area Genio Civile.

Nel caso di opere asseverabili che necessitino della Relazione ai sensi dell’art. 6, lett. b), c), d), e) ed f) del presente Regolamento, le indagini e le prove di supporto ad essa potranno essere surrogate, in analogia a quanto previsto al punto 6.2.2. del D.M. 14.1.2008, da una quantità di studi e dati significativi pregressi, simili per tipologie e quantità a quelli prescritti dal presente Allegato per il Livello di Vulnerabilità dell’Opera relativo o superiore.

Essi dovranno comunque consentire di ricostruire in modo dettagliato, preciso, univoco e reale il modello geologico-sismico-geotecnico del sottosuolo, ai sensi del citato D.M., e soprattutto dimostrare che il sottosuolo precedentemente studiato sia geologicamente omogeneo a quello interessato dall’intervento.

Tutte le indagini e le prove eseguite, esaurientemente illustrate, esposte e commentate ai sensi del punto 6.2.1. del D.M. 14.1.2008, dovranno essere riportate in un fascicolo: “Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell’Allegato C al Regolamento Regionale n.         del                 ”, obbligatoriamente allegato alla Relazione.

INDAGINI E PROVE MINIME DI TIPO GEOLOGICO, GEOFISICO

E GEOGNOSTICO PER I DIVERSI LIVELLI DI VULNERABILITA’ DELL’OPERA

L’obiettivo è raggiungere la definizione del modello geofisico del sottosuolo per la determinazione della categoria di suolo di fondazione indicato nella Relazione Geologica e delle indagini e prove di laboratorio che caratterizzano l’aspetto geomeccanico del sottosuolo per il volume significativo.

Si determinano  3  Li vell i  di  Vulnerabil it à  dell ’Opera  ( Basso,  M edi o,  Al t o)  , in funzione della zona sismica e della classificazione del progetto, secondo lo schema di seguito riportato.

LIVELLO DI VULNERABILITA' DELL'OPERA

zona sismica
1

zona sismica
2a

zona sismica
2b

zona sismica
3a

zona sismica
3b

ASSEVERAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO

PROGETTI A SORTEGGIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO

PROGETTI A
CONTROLLO  OBBLIGATORIO (classe d’uso II; classe d’uso III, escluse le strutture per l’istruzione - DGRL n. 489/2012) PROGETTI A CONTROLLO OBBLIGATORIO
(classe d’uso III - strutture per
l’istruzione; classe d’uso IV e
opere pubbliche)

ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO

ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO

Con riferimento a ciascun Livello di Vulnerabilità dell’Opera, si fornisce un elenco di  indagini e p r o ve minime, desunte dal Cap. 6 del D.M. 14.1.2008 e Circolare 2.2.2009,  da effettuare per le opere di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento, localizzate sia su terreni sia su roccia
compatta affiorante o c o n s u b s t r a t o r o c c i o s o  entro i primi 3 metri di profondità.

Si stabilisce comunque che:

  In presenza di substrati rocciosi o rocce tenere sub-affioranti, il sondaggio geognostico e l’eventuale  prova  DH,  quando  dovuti,  dovranno  giungere  al  di  sotto  dello  strato  roccioso alterato, fino ad una profondità che garantisca l’integrità e la continuità in profondità dell’ammasso roccioso.
   Le indagini e le prove di carattere geologico possono essere omesse per gli interventi locali, così come definiti dal punto 8.4.3. del D.M. 14.1.2008.
   Ai sensi del punto 6.6.2. del D.M. 14.1.2008 e dell’art. 3 del D.L. 22.6.2012 - cd. “Salva Italia” -, convertito in Legge n. 134 del 7.8.2012, le indagini e le prove in relazione all’opera da realizzare dovranno  essere  finalizzate  a  definire  la  categoria  del  sottosuolo  di  fondazione  e  la
caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume significativo ai sensi delle NTC08.

SU TERRENI:

Dovranno eseguirsi:

Livello di Vulnerabilità dell’Opera

Basso

		Almeno  1  prova  penetrometrica  di  tipo  statico (CPT, CPTE, CPTU) o dinamico (DPH, DPSH) per una profondità almeno pari al volume significativo, oppure prove di laboratorio per la definizione delle caratteristiche fisiche e meccaniche;
	Almeno  1  prova  geofisica  indiretta  (tipo  MASW,
SASW, ecc.) per il calcolo delle Vs30.

SU ROCCIA COMPATTA AFFIORANTE O CON SUBSTRATO ROCCIOSO ENTRO I PRIMI 3 MT DI PROFONDITÀ:

Dovranno eseguirsi:

	Almeno  1  prova  geofisica  indiretta  (tipo  MASW, SASW, ecc.) per il calcolo delle Vs30.

SU TERRENI:

Dovranno eseguirsi:

Livello di Vulnerabilità dell’Opera

Medio

	Almeno 1 sondaggio geognostico con prove SPT in foro oppure almeno 2 prove penetrometriche di tipo statico (CPT, CPTE, CPTU) o dinamico (DPH, DPSH) per una profondità almeno pari al volume significativo;
	Prove    di   laboratorio   per   la   definizione   delle caratteristiche fisiche e meccaniche;
	Almeno  2  prove  geofisiche  indirette  (tipo MASW,
SASW, ecc.) per il calcolo delle Vs30;
	Verifiche di stabilità ante e post operam dei versanti, laddove necessario.

SU ROCCIA COMPATTA AFFIORANTE O CON SUBSTRATO ROCCIOSO ENTRO I PRIMI 3 MT DI PROFONDITÀ:

Dovranno eseguirsi:

	Almeno  1  prova  geofisica  indiretta  (tipo  MASW,
SASW, ecc.) per il calcolo delle Vs30;
	Verifiche di stabilità ante e post operam dei versanti, laddove necessario.

SU TERRENI:

Dovranno eseguirsi:

Livello di Vulnerabilità dell’Opera

Alto

	Almeno  2  prove  verticali  di  indagine  di  cui  1 sondaggio geognostico con prove SPT in foro;
	Almeno 1 prova penetrometrica di tipo statico CPT, CPTE, CPTU) o dinamico (DPH, DPSH) per una profondità almeno pari al volume significativo;
	Almeno  2  prove  geofisiche  indirette  (tipo MASW,
SASW, ecc.) per il calcolo delle Vs30;
	Almeno 1 misura di rumore (tipo RE.MI, HVSR, ecc.);
	Prove di laboratorio per la caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni di fondazione;
	Verifiche di stabilità ante e post-operam dei versanti, laddove necessario;
	Solo per i progetti a controllo obbligatorio - art. 5, c. 1, R.R. n. …  del  ….:
	Almeno  1  prova  geofisica  diretta  in  foro  di sondaggio (tipo Down Hole, Cross-Hole, ecc.);
	Almeno  un  secondo  sondaggio  geognostico,
spinto  alla  profondità di 30 m,  attrezzato  per 1 prova sismica diretta;
	risposta sismica locale.

SU ROCCIA COMPATTA AFFIORANTE O CON SUBSTRATO ROCCIOSO ENTRO I PRIMI 3 MT DI PROFONDITÀ:

Dovranno eseguirsi:

	Almeno  1  prova  geofisica  indiretta  (tipo  MASW, SASW, ecc.) per il calcolo delle Vs30;
	Determinazione delle caratteristiche geomeccaniche
degli	ammassi	rocciosi	con	rilevamento geostrutturale;
	Prove di laboratorio per la caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni di fondazione;
	Verifiche di stabilità ante e post-operam dei versanti, se necessario;
	Solo per i progetti a controllo obbligatorio:
	Almeno  1  prova  geofisica  diretta  in  foro  di sondaggio (tipo Down Hole, Cross-Hole, ecc.);
	Almeno  un  sondaggio  geognostico,  attrezzato
per 1 prova sismica diretta.